其实不是接口不存在，只是接口没有UP。

输入命令：/sbin/dhclient

之后再ifconfig就可以了

